	PROBLEME
	CAUZE
	REMEDIERI

	1.Pedala nu lucreaza,

piciorusul masinii nu este ridicat in pozite maxima
	1. Placa acului sau forfecuta este plina de rest de material.

2.Forfecuta sau piciorusul au interferat cu placa conducatoare
	1. Dati masina pe o parte si curatati cele doua piese.

2. Reglati din nou forfecuta sau placa conducatoare.

	2. Masina nu ajunge la viteza maxima chiar daca pedala este apsata total
	1.Manerul de oprire de urgenta nu este in pozitie corecta.

2.Schimbatorul de viteze nu schimba de pe o fulie pe cealalta
	1.Corectati pozitia manerului de oprire.

2. Ungeti pinul de la schimbator.

	3.Se aude un zgomot puternic la oprirea maisnii sau maisna nu incetineste inainte de finalizarea butonierei
	1. Alegere incorecta a camei de viteze mici pentru numere mici de impunsaturi.

2. Curea plana este prea slabita.

3. Curea trapezoidala de viteza mica este slabita
	1. Reglati pozitia camei de viteza mica

2. Intindeti cureaua cu intinzatorul.

3.Intindeti cureaua de la motor

	4.Opirirea nu se face lin
	1.Manerul de oprire trebuie uns

2.Schimbatorul de viteze nu schimba de pe o fulie pe cealalta
	1. Ungeti manerul

2.Reglati pozitia schimbatorului de viteze

	5. Masina nu se unge automata
	1. Nivelul de ulei din rezervor este prea mic.

2.Uleiul nu circula corect prin capul masinii
	1. Puneti ulei pana la marcajul “HIGH”

2. Ungeti cu ulei in zona de retur a uleiului

	6.Cutitul cade in timpul coserii cu viteza mare 
	1.Pozitia suportului cutitului nu este corecta.

2. Setarea camei de viteze mici in acord cu nr,. De impunsaturi nu este corecta
	1.Reglati pozitia camei de cadere a cutitului asa incat sa cada cu o mica intarziere.

2.Corectati pozitia camei de viteze mica.

	7. Cutitul cade chiar daca ata de la ac este rupta
	1. Infilarea atei este incorecta
	1. Infilati corect maisna

	8. Acul se rupe
	1.Acul este curbat

2.Acul atinge graifarul

3.Forfecuta atinge acul atunci cand ea se deschide
	1.Inlocuiti acul

2.Reglati pozitia acului si a graifarului

3.Reglati pozita forfecutei.

4.Reglati masina asa incat placa de limitare si suportul de blocare sint in contact in momentul pornirii masinii


	PROBLEME
	CAUZE
	REMEDIERI

	1. Ata de la ac se rupe
	1. Tensiunea de la tensiometrulNo.2 is prea mare.

2.Tensiunea de la cursa arculetului de ridicare ata este prea mare.

3.Graifarul are partea activa lovita.

4. Reglati gresit la graifar.

5. Drumul atei are zgarieturi.

6.Acul este prea sutire
	1.Slabiti tensiunea la tensiometrul No.2

2.Micsorati tensiune la arculet.

3. Stergeti cu abraziv partea aciva a graifarului sau schimbati-l

4.Reglati sincronizarea graifarului cu acul

5.Stergeti drumul atei cu o carpa pentur a inlatura eventualele obstacole.

6.Schimbati cu un ac mai gros

	2. Ata iese din ac
	1.Forfecuta deschide prea repede.

2.Forfecuta deschide atunci cand piciorusul coboara.

3.Cusatura “whip” nu se formeaza la startul butonierei.

4. Infilarea gresita
	1. Mutati in spate placa conducatoare B.

2.Mutati in spate placa conducatoare B.

3. Micsorati tensiunea la tensiometrul No.1.

4.Face o infilare corecta



	3. Impunsaturi gresite apar la marginea butonierei.
	1.Tensiometrul No.2 este prea slab.

2.Tensiunea si cursa arculetului de tensionare ata este prea mica.

3. Tensiunea atei la suveica este prea mare.


	1. Mariti teniunea la tensiometrul No.2.

2.Reglati pozitia  arculetului

3. Scadeti tensiunea atei la suveica (15 – 20 grame pentru coaserea “purl”)

	4.Impunsaturi gresite apar la inceputul butonierei.
	1.Tensiometrul No.1 este prea slab

2.Pozitia forfecutei este prea sus

3. Cursa arculetului de tensionare ata este prea mare
	1. Mariti tensiunea la tensiometrul No.1 (15-30 grame).

2.Coborati forfecuta cat mai jos posibil dar sa nu intre in contact cu piciorusul.

3. Scadeti cursa arculetului si mariti tensiunea la el.

	5. Ata de la ac, la primele impunsaturi iese afara din butoniere pe partea cu materialul
	1.Tensiometrul NO.1 este prea slabit.

2.Tensiunea atei la suveica este prea mare
	1. Mariti tensiunea la ata de la tensiometrul No.1

2.Scadeti tensiunea dela ata de la suveica (15 la 20 grame)



	6.Cusatura este deasupra materilalui (nu este stransa)
	1. Tensiunea la suveica este prea mica

2.Ata de la suveica a iesit de pe drumul corect al ei la iesirea din mosorel
	1. Mariti tensiunea la suveica

2. Infilati corect ata de la mosorel

	7. Sint sarite impunsaturi
	1.Piciorusul este prea mare pentru butoniera in lucru

2.Materialul de cusut este prea subtire
	1.Inlocuiti piciorusul cu unul mai mic.

2. Intirziati sincronizarea intre ac si graifar (coborati tija acului cu aprox 0,5 mm)


